
(footprint JST_BM06B-GHS-TBT_LF__SN__N_ (layer F.Cu) (tedit 68EAA9A7)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -3.21 -5.608 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value JST_BM06B-GHS-TBT_LF__SN__N_ (at 8.374 2.192 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 4 smd rect (at -0.625 -3.35) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S1 smd rect (at -4.975 0.0) (size 1.0 2.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad S2 smd rect (at 4.975 0.0) (size 1.0 2.8) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at 0.625 -3.35) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at 1.875 -3.35) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 smd rect (at 3.125 -3.35) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -1.875 -3.35) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -3.125 -3.35) (size 0.6 1.7) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_line (start -5.375 1.1) (end -5.375 -3.15) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.375 -3.15) (end 5.375 -3.15) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.375 -3.15) (end 5.375 1.1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.375 1.1) (end -5.375 1.1) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.375 -1.72) (end -5.375 -3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.375 -3.15) (end -3.75 -3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 3.75 -3.15) (end 5.375 -3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 5.375 -1.72) (end 5.375 -3.15) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -4.15 1.1) (end 4.15 1.1) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -5.725 1.65) (end -5.725 -4.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -5.725 -4.45) (end 5.725 -4.45) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.725 -4.45) (end 5.725 1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 5.725 1.65) (end -5.725 1.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center 3.125 -4.8) (end 3.225 -4.8) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center 3.125 -4.8) (end 3.225 -4.8) (layer F.Fab) (width 0.2))
)